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[bookmark: _Hlk43362459]Załącznik nr 1a 
do zapytania ofertowego 
znak ZO.042.12.2021
							
FORMULARZ OFERTOWY
na realizację zamówienia pod nazwą 
„Laboratoria Przyszłości – zakup i dostawa materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych”

DLA CZĘŚCI 1 

pn. „Laboratoria Przyszłości – zakup i dostawa materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie”

I. Zamawiający:
Gmina Mieroszów, pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

II. Oferta złożona przez:

	

	Nazwa

	

	Adres

	
	

	NIP
	REGON

	
	

	Telefon/Fax
	e-mail






III. Cena

Oferuję, bez zastrzeżeń i ograniczeń, dostawę nw. przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z warunkami zapytania ofertowego, za cenę przedstawioną w poniższej tabeli:

	Lp.
	Nazwa produktu
	Specyfikacja
	Ilość
	
Cena  jedn.
netto
	Cena  jedn. brutto
	Cena brutto  ogółem

	1.
	Drukarka 3D Pakiet - Pracownia Druku 3D SkriLab
	Wymagania minimalne:
• drukarka 3D Skrinter 
- zabudowane boki drukarki 
- zdalny podgląd wydruku 
- zintegrowany slicer,
- połaczenie WiFi
-  pole robocze: 20x20x18cm 
- interfejs w języku polskim 
• 10 x Filamenty PLA 
  biodegradowalne
• Skrimarket - biblioteka modeli 
  3D, zintegrowana z drukarką 
• Creator i 3D Playground
• Skriware Academy
• 86 gotowych scenariuszy 
  lekcji, zgodnych z podstawą 
  programową  
• 86 prezentacji 
  multimedialnych dla uczniów
• karty pracy dla uczniów, 
• integracja z Microsoft Teams 
  i Google Classroom,
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
• SLA do 3 tygodni
• autoryzowany serwis 
  na terenie Polski
• wsparcie techniczne w języku 
  polskim
• gwarancja producenta 
  co najmniej 12 miesięcy
	1 kpl.
	
	
	

	2.
	Filament PLA 

	Wymagania:
• biodegradowalny, 
• waga: 1 kg
• kompatybilny z drukarką 3D 
  Skrinter
• kolor: żółty
	4 szt. 
	
	
	

	3.
	Filament PLA 

	Wymagania:
• biodegradowalny, 
• waga: 1 kg
• kompatybilny z drukarką 3D 
  Skrinter
• kolor: zielony
	3 szt.
	
	
	

	4.
	Filament PLA 

	Wymagania:
• biodegradowalny, 
• waga: 1 kg
• kompatybilny z drukarką 3D 
  Skrinter
• kolor: biały
	4 szt.
	
	
	

	5.
	Filament PLA 

	Wymagania:
• biodegradowalny, 
• waga: 1 kg
• kompatybilny z drukarką 3D 
  Skrinter
• kolor: niebieski
	4 szt.
	
	
	

	6.
	Filament PLA 

	Wymagania:
• biodegradowalny, 
• waga: 1 kg
• kompatybilny z drukarką 3D 
  Skrinter
• kolor: czerwony
	4 szt.
	
	
	

	[bookmark: _Hlk88820484]7.
	Zestaw edukacyjny: mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
	• płytki stykowe prototypowe
• zestaw przewodów do płytki prototypowej męsko-męskie
• zestaw przewodów żeńsko-męskich
• wyświetlacz LCD
• matryca LED 8 x 8
• wyświetlacz LED
• pilot zdalnego sterowania IR odbiornik podczerwieni (IR) czujnik temperatury
• moduł Joystick
• czujnik poziomu cieczy – analogowy
• buzzer
• przyciski tact switch z odpowiednią liczbą zdejmowanych nakładek
• diody LED w różnych kolorach potencjometry
• moduł czujnika wilgotności rejestr przesuwny
• diody LED RGB
• czytnik RFID
• karta RFID
• brelok RFID
• klawiatura matrycowa
• moduł zegara czasu rzeczywistego
• moduł z przekaźnikiem, fotorezystor
• silniki z odpowiednimi sterownikami
• czujnik dźwięku
• mikrofon
• serwa
• czujnik drgań wibracji
• baterie
• klipsy na baterie
• zestaw rezystorów
• konwertery analogowo-cyfrowe głośnik
• wzmacniacze
• włącznik
• kondensatory

	2 kpl.
	
	
	

	8.
	Stacja lutownicza 
z grotem
	Wymagania minimalne:
• regulacji przepływu powietrza
• ESD -zabezpieczenie przed 
  zbieraniem się ładunku   
  elektrostatycznego
• moc: 60W
• zakres temperatur: 200-480°C 
• przepływ powietrza 120 l/min
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim
	2 szt.
	
	
	

	9.
	Zestaw audio-wideo
	Zawartość zestawu:
1 szt. aparat fotograficzny  
Wymagania minimalne:  
• rozdzielczość matrycy min. 20  
  MP  
• wbudowana lampa błyskowa
• interfejs: USB, wskazane Wi-
  Fi, Bluetooth
• stabilizacja optyczna 
  obiektywu
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
1 szt. statyw do aparatu 
i kamery 
Wymagania minimalne: 
• kompatybilny z aparatem 
  z zestawu 
• pasmo: 1/4" (6.4 mm)
• dodatkowa funkcja: 
   Leveling device
• głowica statywu: 3D: 3-Way 
   Head
• maksymalne obciążenie: 
   500 g
• noga statywu: 4-częściowy 
   (3x rozciągany)
• gumowe stopki
• regulowana wysokość: 36,5 -
   106,5 cm
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
1 kpl. zestawu oświetleniowego: Lampa SOFTBOX ze statywem 
i żarówką 
Wymagania minimalne: 
• wymiary czaszy: min. 
  40x40cm
• mocowanie żarówki: gwint 
  E27
• żarówka: min. 65W 
• temperatura barwowa:5500K
• wysokość robocza: max. 
  230cm
• głowica: ruchoma, pozwala 
  na zmianę kąta świecenia
• odbłyśnik: Wewnętrzny
• instrukcja obsługi w języku polskim 
1 szt. mikrofon kierunkowy Wymagania minimalne: 
• przeznaczenie: nakamerowe i 
  shotgun
• przetwornik: pojemnościowy
• łączność: przewodowa
• kierunkowości: kardioidalna
• złącze: Jack TRS 3,5 mm, 
  Minijack 3,5 mm
• pasmo przenoszenia: 75 ~ 
  20000 Hz
• czułość: -35 dB
• system tłumiący drgania
• w zestawie z: gąbką 
  mikrofonową, kablem 3,5
  mm TRS
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
1 szt. mikroport   
Wymagania minimalne: 
• transmisja cyfrowa: 2.4 GHz
• pasmo przenoszenia: 50Hz – 
  18 KHz
• modulacja: GFSK
• zakres pracy: 50 metrów
• wyjście audio: mini Jack 3,5 
  mm TRS
• poziom wyjściowy audio: –60 
  dBV
• bezprzewodowy; wymagania 
  dotyczące zasilania: 
  wbudowany akumulator litowo-
  jonowy lub USB-C DC 5V
• antena: PIFA
• stosunek sygnału do szumu 
  (SNR): > 78dB
• czułość mikrofonów w 
  nadajniku:
 mikrofon wbudowany: -42dB
- mikrofon krawatowy: -30dB
• w zestawie: odbiornik RX, 
  nadajnik TX, kabel mini Jack 
  3,5 mm TRS/TRS, kabel mini 
  Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do 
  smartfonów), 2x kabel 
  USB/USB-C, mikrofon 
  krawatowy, igła do parowania 
  urządzeń
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
1 szt. gimbal do aparatu fotograficznego i kamery 
Wymagania minimalne: 
• skład zestawu: gimbal, statyw 
  plastikowy, płytka montażowa, 
  podpora obiektywu, 
  podwyższenie aparatu, kabel 
  zasilający USB-C (40cm), 
  kabel MCC: USB-C, Sony 
  Multi, Micro-USB, Mini-USB, 
  zapinany pasek x2, śruba 
  montażowa D-Ring 1/4" x2, 
  śruba 1/4"
• udźwig: 3,0 kg
• maksymalna prędkość 
  kątowa gimbala przy 
  sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 
  360°/s, Oś Tilt: 360°/s, Oś 
  Roll: 360°/s
• punkty końcowe: Oś obrotu 
  Pan: 360° pełen zakres, Oś 
  obrotu Roll: -240° do +95°, 
  Oś Tilt: -112° do +214°
• częstotliwość pracy: 2.4000-
  2.4835 GHz
• moc nadajnika: < 8 dBm
• mocowania akcesoriów: 
  mocowanie w standardzie 
  NATO, otwór mocujący M4, 
  otwór na śrubę 1/4”-20, zimna 
  stopka, port transmisji 
  obrazu/ silnika follow focus 
  (USB-C), 
  port RSS (USB-C), port 
  silnika  follow focus (USB-C)
• pojemność akumulatora: 
  3400mAh, 
• połączenie: Bluetooth 5.0; 
  USB-C
• wymiary: złożony: 26 × 21 × 
  7,5 cm (z uchwytem), 
  rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 
  cm (z uchwytem, bez 
  rozszerzonego gripa/ 
  statywu)
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim
	1 kpl.
	
	
	

	10.
	Mikroport 
	Wymagania minimalne: 
• transmisja cyfrowa: 2.4 GHz
• pasmo przenoszenia: 50Hz – 
  18 KHz
• modulacja: GFSK
• zakres pracy: 50 metrów
• wyjście audio: mini Jack 3,5 
  mm TRS
• poziom wyjściowy audio: –60 
  dBV
• bezprzewodowy; wymagania 
  dotyczące zasilania: 
  wbudowany akumulator litowo-
  jonowy lub USB-C DC 5V
• antena: PIFA
• stosunek sygnału do szumu 
  (SNR): > 78dB
• czułość mikrofonów w 
  nadajniku:
 mikrofon wbudowany: -42dB
- mikrofon krawatowy: -30dB
• w zestawie: odbiornik RX, 
  nadajnik TX, kabel mini Jack 
  3,5 mm TRS/TRS, kabel mini 
  Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do 
  smartfonów), 2x kabel 
  USB/USB-C, mikrofon 
  krawatowy, igła do parowania 
  urządzeń
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 

	5 szt.
	
	
	

	11.
	Mikrofon kierunkowy   
	Wymagania minimalne: 
• przeznaczenie: nakamerowe i 
  shotgun
• przetwornik: pojemnościowy
• łączność: przewodowa
• kierunkowości: kardioidalna
• złącze: Jack TRS 3,5 mm, 
  Minijack 3,5 mm
• pasmo przenoszenia: 75 ~ 
  20000 Hz
• czułość: -35 dB
• system tłumiący drgania
• w zestawie z: gąbką 
  mikrofonową, kablem 3,5
  mm TRS
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
	5 szt.
	
	
	

	12.
	Nagłośnienie - subwoofer + 2x kolumna

	Wymagania minimalne:
• wzmacniacz klasy D 400W+ 
  2x100W RMS
• korzystanie z technologii 
  bezprzewodowej BT do 
  strumieniowego przesyłania 
  dźwięku
• 24-bitowy procesor DSP 96 
  KHz z 3 ustawieniami 
  wstępnymi
• ogranicznik elektroniczny
• zwrotnica elektroniczna
• regulacja głośności 
  subwoofera i głośników 
  satelitarnych
• przełącznik +5dB do 
  wzmocnienia sygnału   
  wejściowego
• przełączanie mono/stereo
• złącza wyjściowe NL2
• lekki ze zintegrowanymi 
  uchwytami do przenoszenia
• opóźnienie włączania
• w zestawie kółka i kabel 
  głośnikowy 2x 5 m
• możliwa instalacja na statywie
• złącza wejściowe Gniazdo 6,3 
  mm, RCA, XLR (3-stykowe)
• połączenia wyjściowe NL-4 , 
  XLR (3-pinowe)
• moc wyjściowa: maks. 1500 W
• moc wyjściowa: RMS 800 W
• typ wzmacniacza Klasa D
• średnica głośnika 
  wysokotonowego 1"
• typ głośnika 
  wysokotonowego Dome
• Średnica głośnika 
  niskotonowego 15"
• typ magnesu Ferryt
• waga magnesu 80 uncji
• ilość głośników   
  niskotonowych 1
• cewka głosowa 3"
• pasmo przenoszenia 35Hz- 
  18.000Hz
• Dyspersja 90°x 60°
• Impedancja 4 Ohm
• Częstotliwość podziału 80Hz
• SPL @ 1W/1m 95dB
• SPL maks. 120dB
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim
	1 kpl.
	
	
	

	13.
	Zestaw 2 statywów kolumnowych z torbą

	Wymagania minimalne: 
• dopuszczalne obciążenie 
  pojedynczego statywu: min. 
  30 kg
• średnica montażowa rury (do 
  gniazda kolumny): 35 mm
• wymiar złożonego statywu: 
  105 x 11 x 11 cm
• wysokość maksymalna: 
  175 cm
• wysokość minimalna: 100 cm
• rozstaw nóg: 900 mm
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim
	1 kpl.
	
	
	

	14.
	Mikroskop 
w zestawie 
z przenośnym wizualizerem
	Mikroskop, wymagania minimalne:
• głowica: monokularowa 
  pochylona pod kątem 45o, 
  obracana 360o 
• okulary: WF 10x 
• obiektywy: achromatyczne 4x, 
  10x, 40x (amortyzowany) 
• powiększenia: 40x, 100x, 
  400x 
• koło filtrowe: 6 kolorowych 
  filtrów 
• regulacja ostrości: 
  współosiowa śruba makro i 
  mikrometryczna 
• oświetlenie: LED, górne/dolne 
  z regulacją jasności 
• stolik z pokrętłami przesuwu w 
  płaszczyźnie poziomej: 90x 
  90 mm, z mocowaniem 
  preparatów 
• wymiary pudła: 190 x 170 x 
  360 mm 
• w zestawie z: gotowe 
  preparaty (5 szt.), szkiełka 
  przedmiotowe (5 szt.), 
  szkiełka nakrywkowe (10 szt.), 
  plastikowe pudełko na 
  preparaty, plastikowy okrągły 
  pojemnik z przykrywką, 
  pęseta, pipeta, probówka, 
  patyczek preparacyjny, igła 
  preparacyjna, specjalny papier 
  do czyszczenia optyki, 
  przylepne etykiety do 
  opisywania preparatów, 
  przeciwkurzowy pokrowiec na 
  mikroskop, zasilacz sieciowy
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim
Wizualizer, wymagania minimalne:
• rozdzielczość natywna Full 
  HD (1920x1080)
• zoom cyfrowy 8
• szybkość maks. 30 klatek/s
• oświetlenie diody LED
• kamera 1/27" CMOS
• obszar pracy A3 (297x420 
  mm)
• przyłącza USB 2.0 typu B
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim
	1 kpl.
	
	
	

	15.
	Teleskop astronomiczny
	Wymagania minimalne: 
• apertura: 60 mm 
• ogniskowa: 700 mm, f/11.6, 
  600mm f/10 
• szukacz: 5*24 
• przekątna (hybrid diagonal): 
  90° 
• wysokość MOSL: 125 cm 
• taca na akcesoria 
• okular: SR4mm + H6mm + 
  H12.5mm + H20mm, 3 x   
  soczewka Barlowa, podajnik 
  1,5
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
	1 szt.
	
	
	

	16.
	Mikroskop  elektroniczny
	Wymagania minimalne:
• wyświetlacz LCD o przekątnej 3,6"
• pamięć wewnętrzna 128 MB
• okular 10x, 16x. 
• obiektywy: 4x 10x 40x. 
• powiększenie 40x, 100x, 400x; 64x, 160x, 640x. 
W zestawie: pokrowiec, pęseta, pipeta, 4 odczynniki, zestaw 5 preparatów + 5 pustych szkiełek, zasilacz z kablem o dł. 180 cm, kabel USB o dł. 150 cm,  wym. modułu z ekranem 15 x 8 cm, walizka
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim
	2 szt.
	
	
	

	OGÓŁEM:
	


1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego wraz 
z załącznikami, akceptuję warunki realizacji zamówienia, nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
2. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.


	
…………………………………………
	
…………………………………………………

	miejscowość, data
	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy
















































Załącznik nr 1b 
do zapytania ofertowego 
znak ZO.042.12.2021
							
FORMULARZ OFERTOWY
na realizację zamówienia pod nazwą 
„Laboratoria Przyszłości – zakup i dostawa materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych”

DLA CZĘŚCI 2 

pn. „Laboratoria Przyszłości – zakup i dostawa mebli dla Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Mieroszowie – PRACOWNIA TECHNICZNA”

I.Zamawiający:
Gmina Mieroszów, pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

II.Oferta złożona przez:

	

	Nazwa

	

	Adres

	
	

	NIP
	REGON

	
	

	Telefon/Fax
	e-mail






III. Cena

Oferuję, bez zastrzeżeń i ograniczeń, dostawę nw. przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z warunkami zapytania ofertowego, za cenę przedstawioną w poniższej tabeli:

	Lp.
	Nazwa produktu
	Specyfikacja
	Ilość
	
Cena  jedn.
netto
	Cena  jedn. brutto
	Cena brutto  ogółem

	




1.
	Stół warsztatowy dla ucznia
	• wymiary 1300x600
• regulacja wysokości
• blat drewniany lub sklejka 
• stelaż stołu z rur i profili 
  stalowych malowanych 
  farbą proszkową;
• nogi zakończone 
  stopkami z regulacją 
  poziomu
• nośność stołu min. 300 kg
	14 szt.
	
	
	

	














2.
	Stół warsztatowy  dla ucznia 
w zestawie 
z nakładką z płyty perforowanej oraz nakładką z lampą
	• wymiary 1300x600x710-850 h (mm)
• blat drewniany lub sklejka • stelaż stołu z rur i profili 
  stalowych malowanych 
  farbą proszkową;
• nogi zakończone 
  stopkami z regulacją 
  poziomu
• nośność stołu min. 300 kg • nadbudowa z profili 
  stalowych 25x25x1,5 mm 
  z wypełnieniem blachy 
  stalowej perforowanej o 
  gr. 1,5 mm; perforacja 
  umożliwiająca 
  zaczepienie dodatkowych 
  akcesoriów i aranżacji 
  powierzchni; całość 
  malowana farbą 
  proszkową
• stelaż pod oświetlenie 
  wykonany z profili 
  25x25x1,5 mm 
  wzmocniony wspornikami, 
  malowany farbą 
  proszkową; oprawa pod 
  świetlówki led o dł. 1200 
  mm
• nakładka trwale 
  zakładana, 
  uniemożliwiająca 
  przesunięcie
	2 szt.
	
	
	

	








3.
	Stół warsztatowy dla nauczyciela 
w zestawie z kontenerem
	• wymiary 1300x600x850h (mm)
• blat drewniany lub sklejka
• stelaż stołu z rur i profili 
  stalowych malowanych 
  farbą proszkową;
• nogi zakończone 
  stopkami z regulacją 
  poziomu
• nośność stołu min. 300 kg
• kontener o wymiarach 
  460x500x690 h (mm); 
  szuflady zawieszone na 
  prowadnicach kulowych o 
  podwyższonym udźwigu; 
  szuflady zamykane 
  zamkiem centralnym; 
  kontener jezdny na 
  kółkach z hamulcem  
	1 szt.
	
	
	

	




4.
	Szafa narzędziowa na pomoce naukowe 
	• wymiary: 800x450x1900 h 
  (mm)
• korpus, półki i fronty 
  z  płyty wiórowej 
• szuflady na prowadnicach 
  kulowych o 
  podwyższonym udźwigu; 
  drzwi wyposażone 
  w zamki;
• szafa na stelażu 
  metalowym z rur i profili  
  - spawane
	1 szt.
	
	
	

	


5.
	Taboret laboratoryjny na podnośniku gazowym
	• podstawa:na stopkach
• podstawa siedziska na 
  podnośniku gazowym 
  umożliwiającym regulację 
  wysokości
• wysokość minimalna 
  przed regulacją: 450 mm
	32 szt.
	
	
	



1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego wraz 
z załącznikami, akceptuję warunki realizacji zamówienia, nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
2. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.




	
…………………………………………
	
…………………………………………………

	miejscowość, data
	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy


Załącznik nr 1c 
do zapytania ofertowego 
znak ZO.042.12.2021
							
FORMULARZ OFERTOWY
na realizację zamówienia pod nazwą 
„Laboratoria Przyszłości – zakup i dostawa materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych”

DLA CZĘŚCI 3

pn. „Laboratoria Przyszłości – zakup i dostawa materiałów i wyposażenia
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie 
– PRACOWNIA TECHNICZNA”

I.Zamawiający:
Gmina Mieroszów, pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

II.Oferta złożona przez:

	

	Nazwa

	

	Adres

	
	

	NIP
	REGON

	
	

	Telefon/Fax
	e-mail





III. Cena
Oferuję, bez zastrzeżeń i ograniczeń, dostawę nw. przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z warunkami zapytania ofertowego, za cenę przedstawioną w poniższej tabeli:

	Lp.
	Nazwa produktu
	Specyfikacja
	Ilość
	Cena  jedn.
netto
	Cena  jedn. brutto
	Cena brutto  ogółem

	





1.
	Pojemnik warsztatowy 
	Wymagania minimalne: 
• wysokość: 190 mm
• szerokość: 310 mm
• długość: 490 mm
• materiał: tworzywo 
  sztuczne
• pojemnik z 
  zatrzaskami 
  umożliwiającymi 
  stabilne łączenie 
  dowolnej ilości 
  pojemników
	54 szt.
	
	
	

	
2.
	Skrzynka narzędziowa
	Wymagania minimalne:
• materiał: tworzywo 
  sztuczne
	• rozmiar: 12”



	14 szt.
	
	
	

	
3.
	Przymiar stalowy
	Wymagania minimalne:
• długość: 50-500 mm 
• skala grawerowana 
• stal nierdzewna
	

14 szt.
	
	
	

	

4.
		

	Kątownik stolarski 



		

	Wymagania minimalne:
• długość min. 300
• kątomierz 90o, 
• skala grawerowana 



	

14 szt.
	
	
	

	

5.
	Cyrkiel ślusarski 
traserski na ołówek 
	Wymagania minimalne:
• stalowy, mocowanie 
  na ołówek
• śruba zaciskowa 
  do ustalenia kąta
	

14 szt.
	
	
	

	
6.
	Ołówek stolarski
	Wymagania minimalne:
• długość: min. 240 mm
• twardość: HB
	
14 szt.
	
	
	

	

7.
	Nóż do cięcia 
	Wymagania minimalne:
• korpus wykonany  
  z tworzywa, 
• ostrze wysuwane 
  wielopołożeniowe
	

14 szt.
	
	
	

	
8.
	Szczypce 
uniwersalne (kombinerki) – 
	Wymagania minimalne:
• długość min.150 mm
• rączka pokryta 
  antypoślizgowym 
  materiałem
	
14 szt.
	
	
	

	

9.
	Szczypce precyzyjne (półokrągłe) – 
	Wymagania minimalne:
• długość min.130 mm 
• rączka pokryta 
  antypoślizgowym 
  materiałem                           
	14 szt.
	
	
	

	
10.
	Pilnik ślusarski (zdzierak) okrągły
	Wymagania minimalne:
• długość min. 140 mm 
• rękojeść profilowana                            
	
14 szt.
	
	
	

	
11.
	Pilnik ślusarski (zdzierak) płaski
	Wymagania minimalne:
• długość min. 140 mm 
• rękojeść profilowana 
	
14 szt.
	
	
	

	
12.
	Pilnik ślusarski (zdzierak) trójkątny 
	Wymagania minimalne:
• długość min. 140 mm 
• rękojeść profilowana 
	
14 szt.
	
	
	

	


13.
	Imadło lekkie
	Wymagania minimalne:
• korpus wykonany 
  z żeliwa
• stalowe szczęki
• szerokość szczęk 
 100 mm
	


14 szt.
	
	
	

	



14.
	Piła ramowa do drewna i metalu
	Wymagania minimalne:
• długość min. 150 mm
• rękojeść 
  rewolwerowa  
  z tworzywa
• oprawka metalowa
• możliwość wymiany 
  ostrza
	



14 szt.
	
	
	

	

15.
	Młotek ślusarski
	Wymagania minimalne:
• obuch wykonany ze 
  stali kutej, hartowanej
• waga max. 200 g
	

14 szt.
	
	
	

	


16.
	Śrubokręt 
krzyżakowy 
	Wymagania minimalne:
• magnetyczna 
  końcówka
• rękojeść pokryta 
  elastycznym 
  materiałem 
  izolacyjnym
	


14 szt.
	
	
	

	










17.
	Miernik uniwersalny (multimetr)
	Wymagania minimalne:
• częstotliwość 
  próbkowania: 2-3 
  razy na sekundę
• pomiar napięcia 
  przemiennego: 0-
  500V ±1,2%Pomiar 
  napięcia stałego: 0-
  500V ±1,2%                  • pomiar napięcia  
  stałego: 0-500V ±1,2       • pomiar rezystancji:     
  0-200k                           • prąd stały: 0-5A   
  ±2,0%       
• test ciągłości 
  obwodu: wbudowany 
  brzęczyk                      • test diody: 1mV            • w zestawie: miernik, 
  holster, przewody 
  testowe 600V Cat I 
  5A,                        
	14 szt.
	
	
	

	
18.
	Śiągacz do izolacji
	Wymagania minimalne
• do przewodów 
  o przekroju co 
  najmniej 0,2-6 mm2
	14 szt.
	
	
	

	





19.
	Okulary ochronne stanowiskowe
	Wymagania minimalne   • przeznaczone 
  do indywidualnej 
  ochrony oczu przed 
  zagrożeniami 
  mechanicznymi
• regulowane zauszniki 
  (ustawienie kątowe 
  i wzdłużne) oraz 
  miękki nosek 
  zmniejszający ryzyko 
  podrażnień
• przezroczyste 
  soczewki
	28 szt.
	
	
	

	


20.
	Komplet igieł cerówek do szycia ręcznego
		

	


Wymagania minimalne:
• 15 szt. igły 
  dł. 1,6 * 175 
• 15 szt. igły 
  o dł. 1,6*150mm
• materiał: stal
• chwytacz nitki:
  wahadłowy
	2 kpl.
	
	
	

	





21.
	Wiertarka stołowa  (kolumnowa)
	Wymagania minimalne:
• zakres mocowania 
  uchwytu wiertarskiego 
  1,5-13 mm
• skok. ok.  90 mm
• beznarzędziowy 
  uchwyt wiertarski 
  z automatyczną 
  blokadą wiertła
• zacisk 
  szybkomocujący 
  materiał do blatu 
  roboczego wiertarki
	2 szt.
	
	
	

	

23.
	Wiertarko-wkrętarka 
	Wymagania minimalne:
• uchwyt wiertarski: 
  1.5-10 mm
• 2 x akumulatory 
• ładowarka
	2 szt.
	
	
	

	


24.
	Bezprzewodowy pistolet do kleju 
na gorąco
	Wymagania minimalne:
• bezprzewodowy
•  moc minimalna 60W
• napięcie zasilania: 
  220-240 V
• temperatura: 15-220oC
	4 szt.
	
	
	

	







25.
	Gogle przeciwodpryskowe 
	Wymagania minimalne:
• przezroczysta szybka 
  odporna na 
  zaparowanie
• wycięte otwory   
  zapobiegające 
  parowaniu wewnątrz 
  gogli
• zastosowanie           
  przy zagrożeniu 
  odpryskami, 
  przy wierceniu, 
  szlifowaniu itp.
• gogle z certyfikatem 
  CE oraz spełniające 
  normę EN 166
	2 szt.
	
	
	

	
26.
	Zmiotka z szufelką
	Wymagania minimalne:
• materiał: tworzywo 
  sztuczne
	14 szt.
	
	
	

	

27.
	Instrukcje BHP bezpiecznej obsługi wiertarki 
- w języku polskim
	Wymagania minimalne:
• format: A4 
• zalaminowana
• przylepce ułatwiające 
  montaż
	1 szt.
	
	
	

	


28.
	Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się narzędziami ręcznymi 
- w języku polskim
	Wymagania minimalne:
• format: A4 
• zalaminowana
• przylepce ułatwiające 
  montaż
	1 szt.
	
	
	

	

29.
	Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 
- w języku polskim
	Wymagania minimalne:
• format: A4   cm) 
• zalaminowana
• przylepce 
  ułatwiające montaż
	1 szt.
	
	
	

	









30.
	


Apteczka
	• apteczka ścienna 
  metalowa z zamkiem 
  na klucz
Zawartość minimalna:     • 1 szt. opatrunek 
  indywidualny G            • 2 szt. opatrunek 
  indywidualny M             • 1 szt. opatrunek 
  indywidualny K              • 1 kpl. zestaw 
  plastrów (14szt.)          • 1 szt. przylepiec 5m 
  x2,5cm                          • 2 szt. opaska 
  elastyczna 4mx6cm 
• 3 szt. opaska 
  elastyczna 4mx8cm
• 1 szt. chusta 
  opatrunkowa 
  40x60cm
• 1 szt. chusta 
  opatrunkowa 
  60x80cm
• 3 szt. kompres 
  10x10cm (pak po 
  2szt.) 
• 2 szt. chusta trójkąt 
• 1 szt. nożyczki 
  14,5cm
• 4 szt. rękawice 
  winylowe
• 1 szt. koc ratunkowy 
  160 x 210cm
• 1 szt. instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych
	1 szt.
	
	
	

	
31.
	Fartuszek ochronny
	Wymagania minimalne:
• rozmiar 61 cmx70 cm
	28 szt. 
	
	
	

	















32.
	Zestaw 
konstrukcyjny do praktycznej nauki techniki
	Zawartość zestawu:
• sklejka 8 mm x 70
  mm x 70 mm szt.1
• sklejka 8 mm x 60  
  mm x 60 mm szt.1
• listwa sosnowa 10 
  mm x 20 mm x 40 
  mm szt.1
• listwa sosnowa 20 
  mm x 20 mm x 120 
  mm szt.1
• wałek ø8 mm x 145 
  mm szt.1
• pręt mosiężny ø2 
  mm x 100 mm szt.1
• drut stalowy 
  cynkowany o 
  średnicy ø2 mm 
  x 500 mm szt.1
• tworzywo 
  termokurczliwe 3 mm 
  x 50 mm szt.1
• gwoździe 15 mm
  szt.16
• folia samoprzylepna 
  biała o średnicy 10 
  mm szt. 2
• folia samoprzylepna 
  czerwona o średnicy 
  10 mm szt. 1
• folia samoprzylepna 
  niebieska o średnicy 
  6 mm szt. 2
• pas kartonowy z 
  nawiniętą cienką 
  włóczką koloru 
  żółtego  oraz cienką 
  włóczką koloru 
  zielonego włóczka 
  koloru żółtego oraz 
  grubą włóczką koloru 
  czerwonego i grubą 
  włóczką koloru 
  czarnego
• odcinek cienkiej 
  włóczki koloru 
  czerwonego 
  o długości 200 mm 
  szt.1
• odcinek cienkiej 
  włóczki koloru 
  żółtego o długości 
  600 mm szt.1
• długopis szt.1
	200 kpl.
	
	
	



1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego wraz 
z załącznikami, akceptuję warunki realizacji zamówienia, nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
2. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.








	
…………………………………………
	
…………………………………………………

	miejscowość, data
	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy









Załącznik nr 1d 
do zapytania ofertowego 
znak ZO.042.12.2021
							
FORMULARZ OFERTOWY
na realizację zamówienia pod nazwą 
„Laboratoria Przyszłości – zakup i dostawa materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych”

DLA CZĘŚCI 4 

pn. „Laboratoria Przyszłości – zakup i dostawa materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej”

I.Zamawiający:
Gmina Mieroszów, pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

II.Oferta złożona przez:

	

	Nazwa

	

	Adres

	
	

	NIP
	REGON

	
	

	Telefon/Fax
	e-mail






III. Cena
Oferuję, bez zastrzeżeń i ograniczeń, dostawę nw. przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z warunkami zapytania ofertowego, za cenę przedstawioną w poniższej tabeli:

	Lp.
	Nazwa produktu
	Specyfikacja
	Ilość
	
Cena  jedn.
netto
	Cena  jedn. brutto
	Cena brutto  ogółem

	1.
	Drukarka 3D Pakiet - Pracownia Druku 3D SkriLab
	Wymagania minimalne:
• drukarka 3D Skrinter 
- zabudowane boki drukarki 
- zdalny podgląd wydruku 
- zintegrowany slicer,
- połaczenie WiFi
-  pole robocze: 20x20x18cm 
- interfejs w języku polskim 
• 10 x Filamenty PLA 
  biodegradowalne
• Skrimarket - biblioteka modeli 
  3D, zintegrowana z drukarką 
• Creator i 3D Playground
• Skriware Academy
• 86 gotowych scenariuszy 
  lekcji, zgodnych z podstawą 
  programową  
• 86 prezentacji 
  multimedialnych dla uczniów
• karty pracy dla uczniów, 
• integracja z Microsoft Teams 
  i Google Classroom,
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
• SLA do 3 tygodni
• autoryzowany serwis 
  na terenie Polski
• wsparcie techniczne w języku 
  polskim
• gwarancja producenta 
  co najmniej 12 miesięcy
	1 kpl.
	
	
	

	2.
	Zestaw edukacyjny: mikrokontroler 
z czujnikami i akcesoriami
	• płytki stykowe prototypowe
• zestaw przewodów do płytki prototypowej męsko-męskie
• zestaw przewodów żeńsko-męskich
• wyświetlacz LCD
• matryca LED 8 x 8
• wyświetlacz LED
• pilot zdalnego sterowania IR odbiornik podczerwieni (IR) czujnik temperatury
• moduł Joystick
• czujnik poziomu cieczy – analogowy
• buzzer
• przyciski tact switch z odpowiednią liczbą zdejmowanych nakładek
• diody LED w różnych kolorach potencjometry
• moduł czujnika wilgotności rejestr przesuwny
• diody LED RGB
• czytnik RFID
• karta RFID
• brelok RFID
• klawiatura matrycowa
• moduł zegara czasu rzeczywistego
• moduł z przekaźnikiem, fotorezystor
• silniki z odpowiednimi sterownikami
• czujnik dźwięku
• mikrofon
• serwa
• czujnik drgań wibracji
• baterie
• klipsy na baterie
• zestaw rezystorów
• konwertery analogowo-cyfrowe głośnik
• wzmacniacze
• włącznik
• kondensatory

	2 kpl.
	
	
	

	3.
	Stacja lutownicza 
z grotem
	Wymagania minimalne:
• regulacji przepływu powietrza
• ESD -zabezpieczenie przed 
  zbieraniem się ładunku   
  elektrostatycznego
• moc: 60W
• zakres temperatur: 200-
  480°C 
• przepływ powietrza 120 l/min
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
	1 szt.
	
	
	

	4.
	Zestaw audio-wideo
	Zawartość zestawu:

1 szt. aparat fotograficzny  
Wymagania minimalne:  
• rozdzielczość matrycy min. 20  
  MP  
• wbudowana lampa błyskowa
• interfejs: USB, wskazane Wi-
  Fi, Bluetooth
• stabilizacja optyczna 
  obiektywu
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 

1 szt. statyw do aparatu 
i kamery 
Wymagania minimalne: 
• kompatybilny z aparatem 
  z zestawu 
• pasmo: 1/4" (6.4 mm)
• dodatkowa funkcja: 
   Leveling device
• głowica statywu: 3D: 3-Way 
   Head
• maksymalne obciążenie: 
   500 g
• noga statywu: 4-częściowy 
   (3x rozciągany)
• gumowe stopki
• regulowana wysokość: 36,5 -
   106,5 cm
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
1 kpl. zestawu oświetleniowego: Lampa SOFTBOX ze statywem 
i żarówką 
Wymagania minimalne: 
• wymiary czaszy: min. 
  40x40cm
• mocowanie żarówki: gwint 
  E27
• żarówka: min. 65W 
• temperatura barwowa:5500K
• wysokość robocza: max. 
  230cm
• głowica: ruchoma, pozwala 
  na zmianę kąta świecenia
• odbłyśnik: Wewnętrzny
• instrukcja obsługi w języku polskim 
1 szt. mikrofon kierunkowy Wymagania minimalne: 
• przeznaczenie: nakamerowe i 
  shotgun
• przetwornik: pojemnościowy
• łączność: przewodowa
• kierunkowości: kardioidalna
• złącze: Jack TRS 3,5 mm, 
  Minijack 3,5 mm
• pasmo przenoszenia: 75 ~ 
  20000 Hz
• czułość: -35 dB
• system tłumiący drgania
• w zestawie z: gąbką 
  mikrofonową, kablem 3,5
  mm TRS
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
1 szt. mikroport   
Wymagania minimalne: 
• transmisja cyfrowa: 2.4 GHz
• pasmo przenoszenia: 50Hz – 
  18 KHz
• modulacja: GFSK
• zakres pracy: 50 metrów
• wyjście audio: mini Jack 3,5 
  mm TRS
• poziom wyjściowy audio: –60 
  dBV
• bezprzewodowy; wymagania 
  dotyczące zasilania: 
  wbudowany akumulator litowo-
  jonowy lub USB-C DC 5V
• antena: PIFA
• stosunek sygnału do szumu 
  (SNR): > 78dB
• czułość mikrofonów w 
  nadajniku:
 mikrofon wbudowany: -42dB
- mikrofon krawatowy: -30dB
• w zestawie: odbiornik RX, 
  nadajnik TX, kabel mini Jack 
  3,5 mm TRS/TRS, kabel mini 
  Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do 
  smartfonów), 2x kabel 
  USB/USB-C, mikrofon 
  krawatowy, igła do parowania 
  urządzeń
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
1 szt. gimbal do aparatu fotograficznego i kamery 
Wymagania minimalne: 
• skład zestawu: gimbal, statyw 
  plastikowy, płytka montażowa, 
  podpora obiektywu, 
  podwyższenie aparatu, kabel 
  zasilający USB-C (40cm), 
  kabel MCC: USB-C, Sony 
  Multi, Micro-USB, Mini-USB, 
  zapinany pasek x2, śruba 
  montażowa D-Ring 1/4" x2, 
  śruba 1/4"
• udźwig: 3,0 kg
• maksymalna prędkość 
  kątowa gimbala przy 
  sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 
  360°/s, Oś Tilt: 360°/s, Oś 
  Roll: 360°/s
• punkty końcowe: Oś obrotu 
  Pan: 360° pełen zakres, Oś 
  obrotu Roll: -240° do +95°, 
  Oś Tilt: -112° do +214°
• częstotliwość pracy: 2.4000-
  2.4835 GHz
• moc nadajnika: < 8 dBm
• mocowania akcesoriów: 
  mocowanie w standardzie 
  NATO, otwór mocujący M4, 
  otwór na śrubę 1/4”-20, zimna 
  stopka, port transmisji 
  obrazu/ silnika follow focus 
  (USB-C), 
  port RSS (USB-C), port 
  silnika  follow focus (USB-C)
• pojemność akumulatora: 
  3400mAh, 
• połączenie: Bluetooth 5.0; 
  USB-C
• wymiary: złożony: 26 × 21 × 
  7,5 cm (z uchwytem), 
  rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 
  cm (z uchwytem, bez 
  rozszerzonego gripa/ 
  statywu)
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim
	1 kpl.
	
	
	

	5.
	Mikroport
	Wymagania minimalne: 
• transmisja cyfrowa: 2.4 GHz
• pasmo przenoszenia: 50Hz – 
  18 KHz
• modulacja: GFSK
• zakres pracy: 50 metrów
• wyjście audio: mini Jack 3,5 
  mm TRS
• poziom wyjściowy audio: –60 
  dBV
• bezprzewodowy; wymagania 
  dotyczące zasilania: 
  wbudowany akumulator 
  litowo-
  jonowy lub USB-C DC 5V
• antena: PIFA
• stosunek sygnału do szumu 
  (SNR): > 78dB
• czułość mikrofonów w 
  nadajniku:
 mikrofon wbudowany: -42dB
- mikrofon krawatowy: -30dB
• w zestawie: odbiornik RX, 
  nadajnik TX, kabel mini Jack 
  3,5 mm TRS/TRS, kabel mini 
  Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do 
  smartfonów), 2x kabel 
  USB/USB-C, mikrofon 
  krawatowy, igła do parowania 
  urządzeń
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 

	3 szt.
	
	
	

	6.
	Mobilny zestaw nagłośnieniowy 

	Wymagania minimalne:
• moc RMS/maksymalna: 
  200/400W
• odtwarzacz USB MP3/WMA
• funkcja Bluetooth®  
  umożliwiająca 
  bezprzewodowe odtwarzanie 
  utworów z zewnętrznych 
  urządzeń
• 1 x mikrofon bezprzewodowy 
  doręczny VHF (207,5 MHz) 
  (R&TTE zatwierdzony)
• 1 x mikrofon przewodowy
• pilot zdalnego sterowania
• funkcja REC
• funkcja VOX
• regulacja tonów niskich 
  i wysokich
• kontrola nad poziomem 
  głośności i funkcją Echa
  w mikrofonie
• kontrola poziomu głośności
• wejścia mikrofonowe i   
  liniowe
• wbudowany akumulator 
  wielokrotnego ładowania
• uchwyt i kółka ułatwiające 
  transport
• głośnik niskotonowy 8"/20 cm
• czułość: 95dB
• pasmo przenoszenia: 50Hz - 
  20kHz
• zasilanie: 220-240V / 50-
  60Hz (możliwość zasilania 
  12V lub z wbudowanej 
  baterii)
• akumulator: 12V 2.3Ah (BAT-
   PORT 2.3Ah)
• wymiary: 41,5 x 28,5 x 27 cm
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
	1 kpl.
	
	
	

	7.
	Listwa zasilająca antyprzepięciowa
	Wymagania minimalne:
• 4 gniazda 3m
• długość przewodu: 3.0 m
• typ gniazda wyjściowego: 
  Euro
• napięcie znamionowe: 
  240 V AC
• prąd znamionowy: 10 A
• częstotliwość: 50 Hz
• absorpcja energii: 155 J
• maksymalny prąd impulsu: 
  6000 A
• maksymalny czas reakcji:  
  25 ns
• bolec uziemienia
• wyłącznik
• zabezpieczenie 
  przeciwprzepięciowe
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
	2 szt.
	
	
	

	8.
	Teleskop astronomiczny
	Wymagania minimalne: 
• apertura: 60 mm 
• ogniskowa: 700 mm, f/11.6, 
  600mm f/10 
• szukacz: 5*24 
• przekątna (hybrid diagonal): 
  90° 
• wysokość MOSL: 125 cm 
• taca na akcesoria 
• okular: SR4mm + H6mm + 
  H12.5mm + H20mm, 3 x   
  soczewka Barlowa, podajnik 
  1,5
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
	2 szt.
	
	
	

	9.
	Zestaw statywów do mocowania teł
	Wymagania minimalne:
• dwa statywy do 
  zamontowania teł 
• materiał: aluminium, ABS
• udźwig: do 2,5 kg
• wymiary (wys. x szer.): 81 do 
  230 cm (3 sekcje) 170 cm
• długość statywu po złożeniu: 
  70 cm
	2 kpl.
	
	
	

	10.
	Klocki LEGO Education BricQ Motion Essential Pack

	Wymagania minimalne:
• LEGO45401 LEGO® 
  Education BricQ Motion 
  Essential Set, 1 szt. 
• LEGO2000471 Personal 
  Learning Kit - Primary, 12 szt.
	1 kpl.
	
	
	

	11.
	Mikroskop elektroniczny
	Wymagania minimalne:
• wyświetlacz LCD o 
  przekątnej 3,6"
• pamięć wewnętrzna 128 MB
• okular 10x, 16x. 
• obiektywy: 4x 10x 40x. 
• powiększenie 40x, 100x, 
  400x; 64x, 160x, 640x. 
• w zestawie: pokrowiec, 
  pęseta, pipeta, 4 odczynniki, 
  zestaw 5 preparatów + 5 
  pustych szkiełek, zasilacz z 
  kablem o dł. 180 cm, kabel 
  USB o dł. 150 cm,  wym. 
  modułu z ekranem 15 x 8 cm, 
  walizka
	1 szt.
	
	
	

	12.
	Szafka pod drukarkę
	Wymagania minimalne:
• płyta laminowana o gr. 
  min.18 mm, 
• drzwi zamykane 
  na zamek 
• półka
• kolor: klon
• dopuszczalne obciążenie:  
  min. 40 kg 
• wym. 82 x 61,8 x 82,2 cm
	1 szt.
	
	
	

	OGÓŁEM:
	


1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego wraz 
z załącznikami, akceptuję warunki realizacji zamówienia, nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
2. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
	





…………………………………………
	





…………………………………………………

	miejscowość, data
	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy


















Załącznik nr 1e 
do zapytania ofertowego 
znak ZO.042.12.2021
							
FORMULARZ OFERTOWY
na realizację zamówienia pod nazwą 
„Laboratoria Przyszłości – zakup i dostawa materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych”

DLA CZĘŚCI 5

pn. „Laboratoria Przyszłości – zakup i dostawa materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sokołowsku”

I.Zamawiający:
Gmina Mieroszów, pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

II.Oferta złożona przez:

	

	Nazwa

	

	Adres

	
	

	NIP
	REGON

	
	

	Telefon/Fax
	e-mail






III. Cena

Oferuję, bez zastrzeżeń i ograniczeń, dostawę nw. przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z warunkami zapytania ofertowego, za cenę przedstawioną w poniższej tabeli:

	Lp.
	Nazwa produktu
	Specyfikacja
	Ilość
	
Cena  jedn.
netto
	Cena  jedn. brutto
	Cena brutto  ogółem

	1.
	Ddrukarka 3D Pakiet - Pracownia Druku 3D SkriLab
	Wymagania minimalne:
• drukarka 3D Skrinter 
- zabudowane boki drukarki 
- zdalny podgląd wydruku 
- zintegrowany slicer,
- połaczenie WiFi
-  pole robocze: 20x20x18cm 
- interfejs w języku polskim 
• 10 x Filamenty PLA 
  biodegradowalne
• Skrimarket - biblioteka modeli 
  3D, zintegrowana z drukarką 
• Creator i 3D Playground
• Skriware Academy
• 86 gotowych scenariuszy 
  lekcji, zgodnych z podstawą 
  programową  
• 86 prezentacji 
  multimedialnych dla uczniów
• karty pracy dla uczniów, 
• integracja z Microsoft Teams 
  i Google Classroom,
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
• SLA do 3 tygodni
• autoryzowany serwis 
  na terenie Polski
• wsparcie techniczne w języku 
  polskim
• gwarancja producenta 
  co najmniej 12 miesięcy
	1 kpl
	
	
	

	2.
	Zestaw edukacyjny: mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
	• płytki stykowe prototypowe
• zestaw przewodów do płytki prototypowej męsko-męskie
• zestaw przewodów żeńsko-męskich
• wyświetlacz LCD
• matryca LED 8 x 8
• wyświetlacz LED
• pilot zdalnego sterowania IR odbiornik podczerwieni (IR) czujnik temperatury
• moduł Joystick
• czujnik poziomu cieczy – analogowy
• buzzer
• przyciski tact switch z odpowiednią liczbą zdejmowanych nakładek
• diody LED w różnych kolorach potencjometry
• moduł czujnika wilgotności rejestr przesuwny
• diody LED RGB
• czytnik RFID
• karta RFID
• brelok RFID
• klawiatura matrycowa
• moduł zegara czasu rzeczywistego
• moduł z przekaźnikiem, fotorezystor
• silniki z odpowiednimi sterownikami
• czujnik dźwięku
• mikrofon
• serwa
• czujnik drgań wibracji
• baterie
• klipsy na baterie
• zestaw rezystorów
• konwertery analogowo-cyfrowe głośnik
• wzmacniacze
• włącznik
• kondensatory

	2 kpl
	
	
	

	3.
	Stacja lutownicza 
z grotem
	Wymagania minimalne:
• regulacji przepływu powietrza
• ESD -zabezpieczenie przed 
  zbieraniem się ładunku   
  elektrostatycznego
• moc: 60W
• zakres temperatur: 200-480°C 
• przepływ powietrza 120 l/min
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
	1 szt.
	
	
	

	4.
	Zestaw audio-wideo
	Zawartość zestawu:

1 szt. aparat fotograficzny  
Wymagania minimalne:  
• rozdzielczość matrycy min. 20  
  MP  
• wbudowana lampa błyskowa
• interfejs: USB, wskazane Wi-
  Fi, Bluetooth
• stabilizacja optyczna 
  obiektywu
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 

1 szt. statyw do aparatu 
i kamery 
Wymagania minimalne: 
• kompatybilny z aparatem 
  z zestawu 
• pasmo: 1/4" (6.4 mm)
• dodatkowa funkcja: 
   Leveling device
• głowica statywu: 3D: 3-Way 
   Head
• maksymalne obciążenie: 
   500 g
• noga statywu: 4-częściowy 
   (3x rozciągany)
• gumowe stopki
• regulowana wysokość: 36,5 -
   106,5 cm
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 

1 kpl. zestawu oświetleniowego: Lampa SOFTBOX ze statywem 
i żarówką 
Wymagania minimalne: 
• wymiary czaszy: min. 
  40x40cm
• mocowanie żarówki: gwint 
  E27
• żarówka: min. 65W 
• temperatura barwowa:5500K
• wysokość robocza: max. 
  230cm
• głowica: ruchoma, pozwala 
  na zmianę kąta świecenia
• odbłyśnik: Wewnętrzny
• instrukcja obsługi w języku polskim 

1 szt. mikrofon kierunkowy Wymagania minimalne: 
• przeznaczenie: nakamerowe i 
  shotgun
• przetwornik: pojemnościowy
• łączność: przewodowa
• kierunkowości: kardioidalna
• złącze: Jack TRS 3,5 mm, 
  Minijack 3,5 mm
• pasmo przenoszenia: 75 ~ 
  20000 Hz
• czułość: -35 dB
• system tłumiący drgania
• w zestawie z: gąbką 
  mikrofonową, kablem 3,5
  mm TRS
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 

1 szt. mikroport   
Wymagania minimalne: 
• transmisja cyfrowa: 2.4 GHz
• pasmo przenoszenia: 50Hz – 
  18 KHz
• modulacja: GFSK
• zakres pracy: 50 metrów
• wyjście audio: mini Jack 3,5 
  mm TRS
• poziom wyjściowy audio: –60 
  dBV
• bezprzewodowy; wymagania 
  dotyczące zasilania: 
  wbudowany akumulator litowo-
  jonowy lub USB-C DC 5V
• antena: PIFA
• stosunek sygnału do szumu 
  (SNR): > 78dB
• czułość mikrofonów w 
  nadajniku:
 mikrofon wbudowany: -42dB
- mikrofon krawatowy: -30dB
• w zestawie: odbiornik RX, 
  nadajnik TX, kabel mini Jack 
  3,5 mm TRS/TRS, kabel mini 
  Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do 
  smartfonów), 2x kabel 
  USB/USB-C, mikrofon 
  krawatowy, igła do parowania 
  urządzeń
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 

1 szt. gimbal do aparatu fotograficznego i kamery 
Wymagania minimalne: 
• skład zestawu: gimbal, statyw 
  plastikowy, płytka montażowa, 
  podpora obiektywu, 
  podwyższenie aparatu, kabel 
  zasilający USB-C (40cm), 
  kabel MCC: USB-C, Sony 
  Multi, Micro-USB, Mini-USB, 
  zapinany pasek x2, śruba 
  montażowa D-Ring 1/4" x2, 
  śruba 1/4"
• udźwig: 3,0 kg
• maksymalna prędkość 
  kątowa gimbala przy 
  sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 
  360°/s, Oś Tilt: 360°/s, Oś 
  Roll: 360°/s
• punkty końcowe: Oś obrotu 
  Pan: 360° pełen zakres, Oś 
  obrotu Roll: -240° do +95°, 
  Oś Tilt: -112° do +214°
• częstotliwość pracy: 2.4000-
  2.4835 GHz
• moc nadajnika: < 8 dBm
• mocowania akcesoriów: 
  mocowanie w standardzie 
  NATO, otwór mocujący M4, 
  otwór na śrubę 1/4”-20, zimna 
  stopka, port transmisji 
  obrazu/ silnika follow focus 
  (USB-C), 
  port RSS (USB-C), port 
  silnika  follow focus (USB-C)
• pojemność akumulatora: 
  3400mAh, 
• połączenie: Bluetooth 5.0; 
  USB-C
• wymiary: złożony: 26 × 21 × 
  7,5 cm (z uchwytem), 
  rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 
  cm (z uchwytem, bez 
  rozszerzonego gripa/ 
  statywu)
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim
	1 kpl.
	
	
	

	5.
	Mikroport
	Wymagania minimalne: 
• transmisja cyfrowa: 2.4 GHz
• pasmo przenoszenia: 50Hz – 
  18 KHz
• modulacja: GFSK
• zakres pracy: 50 metrów
• wyjście audio: mini Jack 3,5 
  mm TRS
• poziom wyjściowy audio: –60 
  dBV
• bezprzewodowy; wymagania 
  dotyczące zasilania: 
  wbudowany akumulator litowo-
  jonowy lub USB-C DC 5V
• antena: PIFA
• stosunek sygnału do szumu 
  (SNR): > 78dB
• czułość mikrofonów w 
  nadajniku:
 mikrofon wbudowany: -42dB
- mikrofon krawatowy: -30dB
• w zestawie: odbiornik RX, 
  nadajnik TX, kabel mini Jack 
  3,5 mm TRS/TRS, kabel mini 
  Jack 3,5 mm TRs/TRRS (do 
  smartfonów), 2x kabel 
  USB/USB-C, mikrofon 
  krawatowy, igła do parowania 
  urządzeń
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim 
• karta gwarancyjna

	3 szt.
	
	
	

	6.
	Robot edukacyjny PHOTON EDU
	Wymagania minimalne:
• robot Photon: Bateria: 
  akumulator 2600 mAh 
  (9.62Wh), łączność: bluetooth 
  4.0
• przewód microUSB 
  do ładowania robota
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim
• 24 miesiące gwarancji 
  producenta
	4 szt.
	
	
	

	7.
	Robot edukacyjny PHOTON EDU - pakiet rozszerzony 
	Wymagania minimalne:
• 1 szt. robot edukacyjn Photon 
  (akumulator 2600 mAh 
  (9.62Wh), łączność: bluetooth 
  4.0)
• przewód microUSB 
  do ładowania robota
• scenariusze zajęć z Photonem
• dedykowana mata edukacyjna
• zestaw fiszek do Photona
• instrukcja obsługi w języku 
  polskim
• 24 miesiące gwarancji 
  producenta
	1 szt.
	
	
	

	OGÓŁEM:
	


1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego wraz 
z załącznikami, akceptuję warunki realizacji zamówienia, nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
2. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.




	
…………………………………………
	
…………………………………………………

	miejscowość, data
	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy
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