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Dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających m.in. na utwardzeniu nawierzchni
Część I. Zamawiający:
Gmina Mieroszów

Pl. Niepodległości 1

58 – 350 Mieroszów
Część II. Oferta złożona przez:
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

adres

………………………………………………………………………

NIP





REGON

………………………………………………………………………

Tel:/Fax 




   e-mail 
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jedn.obm.
	Obmiar
	cena jedn.
	wartość
	

	1
	KNR 2-31
0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
4*3.5
	m2
	14, 000
	 
	 
	

	2
	KNR 2-31
0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2 poz.1
	m2
	14, 000
	 
	 
	

	3
	KNR 2-31
0407-04
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
3.5*2+4
	m
	11,  000
	 
	 
	

	4
	KNNR 6
0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	14, 000
	 
	 
	

	5
	KNR 2-31
0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2

	14, 000
	 
	 
	

	6
	KNR 2-31
0302-01
	Nawierzchnia z kostki granitowej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka granitowa-materiał inwestora)

	m2

	14, 000
	 
	 
	

	7
	kalkulacja własna
	Dostawa i montaż wiaty przystankowej (dz. 74/11, dz. 92/20) -zgodnie dokumentacją techniczną.
2
	szt
	2, 000
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


Oferujemy, bez zastrzeżeń i ograniczeń, wykonanie usługi zgodnie 
z warunkami zapytania ofertowego za cenę ……………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………), w tym ……% VAT w kwocie: ……………… zł (słownie: …………………………………………), cena netto wynosi: ………………… zł (słownie: …………………………………………).
	1. Oferent w wycenie przedmiaru winien zawrzeć wykonanie także prac, czynności, opłat wynikających z Umowy, Dokumentacji Projektowej, ze Specyfikacji technicznej, w tym m.in.: organizacje placu budowy, roboty pomocnicze dla robót podstawowych, roboty zabezpieczające, składowanie, wywóz i koszty utylizacji: odpadów, gałęzi, karpiny, ziemi, zdemontowanych elementów, itp., uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót.

	2. Jakiekolwiek nazwy marek (nazwy własne) użyte w dokumentacji uważane są jako definicje standardu. Dopuszcza się użycie innych materiałów o przedstawionym standardzie. Należy rozumieć, że po przywołanej nazwie marki umieszczone są słowa „lub równoważne”.

	3. Uzyskany z rozbiórki złom Wykonawca sprzeda w punkcie skupu złomu w imieniu Zamawiającego, a środki finansowe przeleje na konto Zamawiającego.
	

	4. Oferent przewiezie część humusu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Oferent w wycenie przedmiaru winien zawrzeć oddzielenie darni od humusu.
	


Część III. Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia.
Część IV. Oświadczamy, że przyjmujemy 30-dniowy termin płatności faktury przez 
Zamawiającego.
Część V. Oświadczam, że nie jestem osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami.
Część VI. Oferta zawiera następujące załączniki:
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

______________, dnia ____________2017 r.

______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

   do reprezentowania Wykonawcy







2

