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Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie gminy Mieroszów —Zagospodarowanie skweru w miejscowości Sokołowsko 

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.09.2018 r., poniżej przestawiam odpowiedzi:

1. Jaką kostkę betonową należy zastosować na nawierzchnię? 
Odpowiedź: rodzaj kostki betonowej, jaką należy zastosować na nawierzchnie, został określony w załączonej do zapytania dokumentacji. Jednocześnie zamawiający odsyła do zapisów załączonej do zapytania decyzji Konserwatora Zabytków w zakresie uzgodnienia nawierzchni podczas spotkania roboczego.
2. Jeśli kostka jest 16x16cm podbudowa 15cm  podsypka cementowo piaskowa  to dlaczego wykop jest na 20cm? 

Odpowiedź: wykop należy dostosować do grubości poszczególnych warstw nawierzchni, tak żeby dostosować górną warstwę do niwelety terenu, nie tworząc uskoków z terenem.
3. Czy ława betonowa dla kostki gr. 8 cm rzeczywiście ma być o szerokości 26cm? 
Odpowiedź: ławę betonową należy dostosować do wymiarów obrzeży   
4. Czy projekt obejmował rozpoznanie geologiczne pod konstrukcje chodnika? 
Odpowiedź: wykonanie nawierzchni nie wymaga wykonania badań geologicznych. 
5. Jaką grubość podsypki cem-piask. ma przyjąć Wykonawca do wyceny z projektu czy 
z przedmiaru? 
Odpowiedź: Zgodnie z projektem 
6. Jakie kruszywo ma zastosować   Wykonawca  z projektu czy z przedmiaru? 
Odpowiedź: Zgodnie z projektem 
7. Jaką grubość kruszywa należy przyjąć do wyceny z przedmiaru czy z projektu? 
Odpowiedź: Zgodnie z projektem 
8. Czy Wykonawca ma w wycenie przyjąć wymianę gruntu na piasek średni czy na materiał 
o  CBR>20%. 
Odpowiedź: Zgodnie z projektem 
9. Czy Wykonawca  w wycenie powinien uwzględnić w konstrukcji nr 2 kruszywo łamane 0/31,5mm. 
Odpowiedź: Zgodnie z projektem 
10. Czy podłączenie latarni parkowych jest już wykonane czy w zakresie Wykonawcy jest zrobienie zasilenia do podłączenia lamp?

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy jest również wpięcie wewnętrznej linii zasilającej do złącza  
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